POŽADAVKY NA SPECIFIKACI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Název akce:	Pořadové číslo:
ZÁKAZNÍK	REFERENT
DATUM	Klepněte sem a zadejte datum.
LOKALITA (stát a obec)
Seismicita oblasti	Dle AWWA D – 103
Zatížení větrem	km/h
Zatížení sněhem	kN/m2
Druh odpadních vod – městské, pivovarské, jateční, atd.
Počet obyvatel připojených na kanalizaci	Aktuálně
Výhled
Průměrný denní přítok Q24	m3/den
Maximální denní přítok Qd	m3/den
Maximální hodinový přítok Qh	m3/hod
Maximální přítok splašků a dešťových vod Qmax	m3/hod
Vstupní znečištění
CHSK cr	mg/l
BSK5	mg/l
Nerozpuštěné látky NL	mg/l
Celkový dusík N	mg/l
Celkový fosfor P	mg/l
Výstupní parametry
BSK5	mg/l
Celkový dusík N	mg/l
Celkový fosfor P	mg/l
Nerozpuštěné látky NL	mg/l
Amoniakální dusík NH4+H	mg/l
Dusičnanový dusík NO3-	mg/l
Dusitanový dusík NO2-	mg/l
Požadovaný způsob nakládání s kalem
Speciální požadavky zákazníka

VYJÁDŘENÍ KONSTRUKČNÍHO ODDĚLENÍ
Konstruktér, projektant
Schválil vedoucí