POŽADAVKY NA SPECIFIKACI SMALTOVANÉ NÁDRŽE
Název akce:	Pořadové číslo:
INVESTOR	REFERENT Z.
DATUM	Klepněte sem a zadejte datum.
LOKALITA (stát a obec)
Seismicita oblasti nebo seismické horizontální zrychlení	Dle AWWA D – 103 m/s2
Zatížení větrem	km/h
POZN.: Nebude-li stanoveno jinak, bude nádrž dimenzována jako typová tj. nezastřešená nádrž na vodu, do seismické zóny 0 a odolná rychlosti větru 110 km/h.
TYP STAVBY
POŽADAVKY NA NÁDRŽ
Průměr [m]
Výška [m], počet lubů [ks]
Pracovní objem [m3]
Barva smaltu
Zastřešení nádrže	Zvolte položku.
Typ střechy
Maximální přetlak [kPa]
Maximální podtlak [kPa]
Zatížení sněhem	kN/m2
POZN.: Údaje o tlaku a zatížení sněhem se uvádějí pouze v případě zastřešené nádrže. Pokud není uvedeno jinak jsou nádrže standardně dimenzovány na atmosférický tlak. Přetlak = 0 kPa
Požadavky na plošiny a žebříky
Požadavky na hrdla
Požadavky na instalovanou technologii a další informace relevantní pro návrh
Součástí poptávky je výkresová dok.
SPECIFIKACE MÉDIA SKLADOVANÉHO V NÁDRŽI
Název
Hustota [kg/m3]
pH + koncentrace
Chemické a fyzikální vlastnosti
Další informace o médiu

VYJÁDŘENÍ KONSTRUKČNÍHO ODDĚLENÍ
Konstruktér, projektant
Schválil vedoucí